**TECHNICAL NEWS Nr. 021-2016 – October 2016**

**INFORMATION TYPE**

**Аксессуар для турникетов Twister и Guardian: 001PSDT** - Релейный модуль для подтверждения успешного вращения турникета.

**ОПИСАНИЕ:**

**001PSDT** представляет собой модуль, используемый для обеспечения двух нейтральных контактов (Н.О.) при подключении к системам контроля доступа, которые подтверждают успешное вращение турникета. Как правило, он используется для подтверждения записи пользователя или подсчета количества срабатываний.

max.250mAh/24Vdc

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Модуль 001PSDT устанавливается в блок управления в зависимости от типа турникета.

**Guardian**: полноростовой турникет с блоком **TOR100** - вместо оригинального модуля ADT03 (установленного на производстве для использования RFID считывателей - TSP00).

**Twister Light:** для триподов с блоком **TOR100A** модуль **001PSDT** устанавливается в разъем индикаторов состояния (разрешения прохода), т.к. в этих моделях они не используются.

**Twister**: для триподов с блоком **TOR100** модуль **001PSDT** устанавливается в разъем индикаторов состояния (разрешения прохода) при этом теряется их использование.

